	项目编号           
民用建筑项目节能登记表

项目名称：

建设单位：（盖章）
年   月    日



	项目名称
	

	建设地点
	

	建设单位
	

	法人代表
	
	联系人
	

	通讯地址
	省(自治区、直辖市)市(县)

	联系电话
	
	邮政编码
	

	设计单位
	

	法人代表
	
	联系人
	

	通讯地址
	省(自治区、直辖市)市(县)

	联系电话
	
	邮政编码
	

	项目投资（万元）
	
	(政府投资政府投资或者以政府投资为主；
(国家机关办公建筑；(其他。

	建筑功能
	
	项目绿色

建筑设计

星级目标
	(一星级；

(二星级；

(三星级。

	项目性质
	(公共建筑：(甲类，(乙类；

(居住建筑。
	气候分区
	(北区；

(南区。

	建筑面积（m2）
	
	计容建筑面积（m2）
	

	基准能耗建筑规模
	

	建筑层数
	地上   层，地下 层
	建筑高度（m）
	

	设计使用年限
	
	结构安全等级
	

	结构类型
	
	抗震设防烈度
	

	装配式建筑(是；(否
	结构体系：(混凝土结构；(钢结构；(木结构；

(混合结构；(其他。

	
	装配式实施内容
	主体结构
	(现场采用高精度模版；

(现场采用成型钢筋。

	
	
	
	使用部位：

(梁；(楼（屋）面板；

(楼梯；(阳台；(空调板。

	
	
	围护结构与内隔墙
	(非承重围护墙非砌筑；

(围护墙与保温隔热、装饰一体化；

(采用保温隔热与装饰一体化板；

(采用围护墙与保温隔热一体化；

(内隔墙非砌筑；

(采用内隔墙与管线、装修一体化；

(采用内隔墙与管线一体化。

	
	
	装修和设

备管线
	(竖向布置管线与墙体分离；

(水平向布置管线与楼板和湿作业楼面垫层分离。

	
	评价指标：     装配率：         ；其他：         。

	低影响开发控制项指标
	雨水年径流总量控制率：    %
	外排雨水综合径流系数：      

	
	其他：

	建设概况
	

	建筑与建筑热工设计技术评估
	各单体建筑的节能类别及适用的节能标准
	

	
	建设项目各单体的体形系数、朝向
	

	
	围护结构保温隔热系统材料参数
	

	
	围护结构保温隔热系统相对规定性指标的判断及权衡计算


	（附 １：浙江省公共建筑节能设计表或浙江省居住建筑节能设

计表；附 ２：工程设计的节能计算书）

	
	其他
	

	暖通空调用能设备系统技术评估
	冷热源系统；
冷负荷；
热负荷；
冷热源形式与数量；
冷热源制冷供热量；
冷热源效率。
	

	
	输配系统；
水系统形式；
水系统效率；
风输配形式；
风输配效率；
冷媒长度；
室内外机配比。
	

	
	末端；
末端形式。
	

	
	控制系统
	--

	
	其他
	--

	建筑电气与智能化系统设计技术评估
	供配电系统；
总计算容量；
供电电压等级；
变压器容量与能效等级；
低压供电半径；
无功功率补偿措施；
主要线缆型号。
	

	
	照明系统；
室内照明功率密度值要求；
室外照明要求；
照明产品光生物安全性；
光源种类；
照明产品能效等级；
照明控制方式。
	

	
	动力系统；
电动机、交流接触器的能效等级；
电梯、扶梯、自动人行道、集中制备饮用热水的电开水炉。
	

	
	用电计量；
用电分项计量；
用电分区计量；
按用户计量。
	

	
	智能化；
分类能耗检测系统；
用电分项计量系统；
建筑设备监控系统；
信息网络系统；
智能化服务系统。
	

	
	其他
	

	给排水节水和用能系统设计技术评估
	水资源综合利用方案和给水系统；
市政水压；
供水方式；
卫生器具用水效率等级；
总用水量。
	

	
	热水系统；
热水用途；
热水方式；
热源形式与参数；
系统形式。
	

	
	冷却水系统；
冷却塔类型；
节水措施；
系统形式。
	

	
	非传统水源；
水源类型；
用途；
水量。
	

	
	泳池循环处理系统；

循环处理方式；
加热形式。
	

	
	低影响开发设施指标
	

	
	其他


	

	结构设计技术评估
	结构设计信息；

抗震设防类别； 

抗震等级；

人防抗力等级； 

地下室抗浮设计等级。
	

	
	结构设计荷载；
风荷载；

地面粗糙度；

雪荷载。
	

	
	结构计算模型和计算软件；
软件编制单位； 

软件版本号。
	

	
	地基基础设计和地下室结构设计；
地基（桩基）基础设计等级；

地基基础型式；

基础（桩端）持力层；             桩基类型；
抗浮设计水位； 

抗浮设计措施；
地下室底板结构型式；
地下室顶板结构型式；
地下室抗震等级；
其他。
	

	
	装配式建筑设计；
相关指标。
	

	
	保温结构一体化：
是否采用保温结构一体化：(是；(否。
相关指标。
	

	
	结构节材；
混凝土；
钢筋 （钢材）；
砌体材料；
主要节材措施；
绿色建材应用。
	

	
	其他


	

	可再生能源
	可再生能源应用形式
	(提供生活热水系统
	(空气能热泵热水系统
	装机容量       （kW）

	
	
	
	(太阳能光热系统
	太阳能集热板面积        （㎡）

	
	
	(发电系统
	(太阳能
	太阳能光伏组件面积    （㎡）

	
	
	
	
	装机容量      （kW）

	
	
	
	(风能
	装机容量        （kW）

	
	
	
	(生物质能
	装机容量       （kW）

	
	
	
	(其他
	装机容量        （kW）

	
	
	(地热能提供空调用冷量和热量
	装机容量        （kW）

	
	
	
	可再生能源年提供的空调用冷量

       （kWh/a）

	
	
	
	可再生能源年提供的空调用热量

       （kWh/a）

	
	
	(导光管采光系统
	导光管的有效采光面积   0     （㎡）

	
	
	(其他系统       
	装机容量   0     （kW）

	
	可再生能源产生的热水量
	m³/a
	

	
	可再生能源提供的生活用热水比例
	%
	

	
	可再生能源发电量
	kWh/a
	

	
	可再生能源产生发电比例
	%
	

	
	可再生能源年提供的空调用冷量
	kWh/a
	

	
	可再生能源年提供的空调用热量
	kWh/a
	

	
	可再生能源利用量核算值
	kWh/a
	

	能源新利用
	余热或废热回收利用
	系统类型
	(排风热回收
	额定工况热回收量         （kWh/a）

	
	
	
	(冷水机组热回收
	额定工况热回收量         （kWh/a）

	
	
	
	(泳池热回收
	额定工况热回收量         （kWh/a）

	
	
	
	(其他
	额定工况热回收量         （kWh/a）

	
	余热回收或废热利用装置的综合利用量核算值
	kWh/a
	

	年总用水量
	m³/a
	

	非传统水源年节水量
	m³/a
	

	生活热水年用水量
	m³/a
	

	设计建筑分项能耗
	用电能耗
	空调冷源
	tce/a
	

	
	
	供暖热源
	tce/a
	

	
	
	输配系统
	tce/a
	

	
	
	冷却塔风机
	tce/a
	

	
	
	供暖空调末端风机
	tce/a
	

	
	
	通风
	tce/a
	

	
	
	照明
	tce/a
	

	
	
	插座
	tce/a
	

	
	
	生活给水
	tce/a
	

	
	
	变压器损耗
	tce/a
	

	
	
	特殊用电
	tce/a
	

	
	
	电梯
	tce/a
	

	
	
	生活热水
	kWh/a
	

	
	燃气
	特殊用电
	kWh/a
	

	
	
	供暖热源
	m³/a
	

	
	
	生活热水
	m³/a
	

	
	其他能源
	炊事燃料
	m³/a
	

	
	
	供暖热源
	tce/a
	

	
	
	生活热水
	tce/a
	

	耗能量及碳排放量
	种类
	能耗
	碳排放量

	
	(电力
	kWh/a
	
	kg CO2/a
	

	
	(燃气
	m³/a
	
	kg CO2/a
	

	
	(燃油
	tce/a
	
	kg CO2/a
	

	
	(热力
	tce/a
	
	kg CO2/a
	

	
	(其他
	tce/a
	
	kg CO2/a
	

	设计建筑运行能耗
	tce/a
	

	设计建筑运行碳排放量
	kg CO2/a
	

	单位建筑面积运行碳排放设计强度降低值
	kg CO2/（㎡·a）
	

	可再生能源应用核算替代率
	%
	

	公共建筑可再生能源综合利用量最小值
	kWh/a
	

	居住建筑可再生能源利用量核算
	光伏系统设置情况
	

	
	太阳能热水系统设置情况
	

	
	空气源热泵热水系统设置情况
	


